常州移动巡检报告

上海贝尔7750设备巡检报告3333333

2019年10月31日

A-JS-CZ-BY-SR-1-M2N-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

B-JS-CZ-JT-HJ-SR-2-M2N-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

B-CZ-YDL-SR-1-MAN-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

A-CZ-WHG-SR-1-MAN-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

B-JS-CZ-CJL-SR-2-M2N-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

B-JS-CZ-CJL-SR-1-M2N-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

B-JS-CZ-YDL-SR-1-M2N-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

A-CZ-QSY-SR-1-MAN-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

B-JS-CZ-HT-SR-1-MAN-7750.txt

注：user 账号是 admin

B-JS-CZ-CJL-SR-1-MAN-AC7750.txt

FCS Errors

注：FCS Errors告警。

B-JS-CZ-CJL-SR-1-MAN-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

A-CZ-LY-TMH-CR-1-IDC-AC7950.txt

MDA 5/1 x40-10g-sfp Temperature : 68C

注：板卡温度高，建议清洗防尘网，若清洗之后还没变化或建议降低机房环境温度。

A-CZ-ZL-SR-1-MAN-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

A-CZ-LL-SR-1-MAN-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

B-JS-CZ-JT-HJ-SR-1-M2N-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

A-JS-CZ-BY-SR-2-M2N-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

A-CZ-LY-TMH-CR-2-IDC-AC7950.txt

MDA 5/1 x40-10g-sfp Temperature : 68C

注：板卡温度高，建议清洗防尘网，若清洗之后还没变化或建议降低机房环境温度。

B-JS-CZ-LY-KL-SR-1-M2N-AC7750.txt

注：user 账号是 admin

1，为了保障常州移动城域网7750设备正常运行，请定期清理过滤网。